Расшифровка формул:
4М1 - стекло категории М1, толщиной 4мм
К4 - энергосберегающее К-стекло (возможна закалка), толщиной 4мм
И4 - энергосберегающее И-стекло, толщиной 4мм
12 - промежуток между стеклами, заполненный воздухом
Ar12 - промежуток между стеклами, заполненный аргоном